**外呼板测试程序之通讯协议**

* 通讯方式: CAN,通讯速率: 50Kbps 帧格式:标准帧 帧类型:数据帧
* CAN ID定义
  + 主（PC）：ID不限
  + 从（外呼板）ID: 0x00
* 主设备传从设备（外呼）内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | IDE | RTR | DLC | DATA |
| 不限 | 标准帧 | 数据帧 | 最少两个 | 0xff 0xff -- -- -- -- -- -- |

-- ：代表可有可无

数据格式：为8位16进制数据

* 从设备（外呼）->主设备通讯内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | IDE | RTR | DLC | DATA |
| 0x00 | 标准帧 | 数据帧 | 7 | A B 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 |

A、B: 代表当前显示的楼层数 A代表十位数 B代表个位数

当数字为“B”“--”“P”的时候代表的数字分别是：0x0a、0x0b、0x0c；

数据格式：为8位16进制数据